USO EQUIPOS SALA DE CONFERENCIAS

1 Equipos disponibles

La sala dispone de varios equipos audiovisuales para di ferentes tipos de presentaciones o conferencias.

· Proyector de transparencias

· Vídeo pro yector

· Vídeo VHS

· Amplificador

También dispone de varios tipos de micrófonos para la mejor audición de los conferenciantes.

· Inalámbrico de mano

· Inalámbrico de solapa

· Fijo de sobremesa

2 Descripción de los diferentes equipos

Los equipos se encuentran ubicados en un armario en el lateral izquierdo de la sala, exceptuando el proyector de transparencias que se encuentra en l a sala en una mesa auxiliar.

También ha yuna caja debajo de la mesa de conferencias que tiene:

· Dos enchufes de 220V AC

· Un conector VGA para ordenador

· Un Conector para el micrófono de sobremesa

· Entrada de sonido para ordenador

· Salida de sonido para ordenador

· Conexión de RED

2.1 Proyector de transparencias

El proyector de transparencias se encuentra ubicado en la sala en una mesa auxiliar. Para

hacerlo funcionar conectarlo a uno de los enchufes de la caja de conexiones que se encuentra

debajo de la mesa de conferencias ycentrarlo respecto a la pantalla.

Tiene dos intensidades de pro yección, elegir la mas adecuada en cada momento.

En la siguiente figura se pueden apreciar las diferentes partes del pro yector.

Proyector de transparencias

2.2 Vídeo proyector

El vídeo proyector se encuentra en el techo de la sala yno se puede actuar directamente sobre

el, con lo cual todas las funciones las realizaremos con el mando a distancia. La siguiente

imagen representa dicho mando ylas funciones asociadas a cada tecla.

Mando a distancia del vídeo proyector

Para encenderlo debemos mantener pulsado el botón STANDBY/ON al menos durante un

segundo.

Deberemos seleccionar el tipo de entrada que queremos usar en cada momento. VÍDEO para

ver lo que emite el vídeo VHS y RGB1 para pro yectar las imágenes emitidas desde el

ordenador.

El mando a distancia dispone de un puntero láser para señalar sobre las imágenes.

Para apagar el vídeo pro yector mantener pulsado el botón STANDBY/ON al menos durante un

segundo. Téngase en cuenta que una vez apagado, se deberá esperar al menos un minuto antes

de volver a encenderlo.

2.3 Vídeo VHS

Para encender el aparato pulsar ON/STANDBY yposteriormente introducir la cinta en el vídeo.

La siguiente imagen representa el mando a distancia representando los botones con las teclas

necesarias para la reproducción de cintas.

Mando a distancia del vídeo VHS

2.4 Amplificador

Dispone de varias posibilidades de entrada yde salida.

· Entradas:

� Micrófono inalámbrico de solapa (MIC 1)

� Micrófono inalámbrico de mano (MIC 2)

� Micrófono fijo (MIC 3)

� Vídeo VHS (AUX 1)

� Ordenador personal (AUX 2)

· Salidas:

� Altavoces de la sala

� Ordenador personal

Se puede regular cada una de las entradas independientemente para que al mezclarse todas se consiga una audición adecuada. A si como un control general del volumen (MASTER) .

También dispone de un control de tono (graves - bass - y agudos - treble -) por si fuera necesario.

A continuación se muestra un dibujo del amplificador con la localización de los controles ysus funciones.

Amplificador

2.5 Inalámbrico de mano

Se ha de encender el receptor (el que tiene dos antenas) ycuando se quiera hablar conectar el interruptor del micrófono en ON. Este interruptor dispone además de otras dos posiciones

MUTE y OFF .

2.6 Inalámbrico de solapa

Se ha de encender el receptor (el que tiene una antena) ycuando se quiera hablar conectar el interruptor del emisor en ON.

2.7 Micrófono de sobremesa

Lo primero que debemos hacer es conectar en la caja de conexiones el cable del micrófono, luego situarlo en el soporte yencenderlo.

Todos los micrófonos pueden utilizarse al mismo tiempo.